


Подключение адаптера “STAR KEY” для кнопок руля LADA.

1. Подключить питание к адаптеру к сдвоенному проводу. Красный: +12В от красного провода магнитолы, черный – минус(масса).
2. Подключить провод управления от адаптера к магнитоле. Jack3.5 у Pioneer, Aura, Sony, Alpine или **сине-желтый** провод «REMOTE CONT» у JVC, Kenwood.
3. Подключить 5 проводов от джойстика к соответствующим проводам адаптера. Цвета линий - это цвета проводов адаптера
4. Сконфигурировать адаптер на нужную модель магнитолы. По умолчанию адаптер настроен на магнитолу Pioneer и Aura. Для выбора другой марки магнитолы нужно зажать кнопку MUTE на 15 сек. Он настроится на следующую магнитолу и просигнализирует об этом морганием светодиода. Свое количество морганий для каждой магнитолы (в таблице ниже). После отключения питания все настройки адаптера **не удаляются.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pioneer, Aura | Sony | Alpine | Kenwood | JVC |
| 1 моргание | 2 моргания | 3 моргания | 4 моргания | 5 морганий |



При запуске адаптер сигнализирует о том, на какую магнитолу он сконфигурирован (количеством миганий светодиодов, таблица выше). Далее в режиме работы светодиод будет загораться при нажатии кнопок руля(при отправке команды на магнитолу).